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ULUSAL YETERLİLİK


12UY0059-3 SES YALITIMCISI
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REVİZYON NO:00







MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU
Ankara, 2012




ÖNSÖZ


Ses Yalıtımcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Yeterlilik taslağı, 08.12.2009 tarihinde imzalan işbirliği protokolü ile görevlendirilen Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile Isı, Su, Ses Ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun 30/05/2012 tarih ve 2012/43 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmesine karar verilmiştir.

Yeterliliğin hazırlanması, görüş bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara görüş ve katkıları için teşekkür eder, yararlanabilecek tüm tarafların bilgisine sunarız.
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GİRİŞ


Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurları içermektedir; a)Yeterliliğin adı ve seviyesi,
b) Yeterliliğin amacı,
c) Yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri,
ç)Yeterlilik sınavına giriş için aranan şartlar,
d) Yeterlilik birimleri bazında öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri,
e) Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak ölçme, değerlendirme ve değerlendirici ölçütleri
f) Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar,
g) Yeterliliği geliştiren kurum/kuruluş ve doğrulayan Sektör Komitesi.


Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standartları ve/veya uluslararası meslek standartları esas alınarak oluşturulur.
Ulusal yeterlilikler;
· Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları,
· Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları,
· Kuruma yetkilendirme ön başvurusunda bulunmuş kuruluşlar,
· Ulusal meslek standardı hazırlamış kuruluşlar,
· Meslek kuruluşları ile bunların müşterek çalışmasıyla oluşturulur.


12UY0059-3 SES YALITIMCISI ULUSAL YETERLİLİĞİ

	1
	YETERLİLİĞİN ADI
	Ses Yalıtımcısı

	2
	REFERANS KODU
	12UY0059-3

	3
	SEVİYE
	3

	4
	ULUSLARARASI
SINIFLANDIRMADAKİ YERİ
	ISCO08: 7124

	5
	TÜR
	-

	6
	KREDİ DEĞERİ
	-

	

7
	A)YAYIN TARİHİ
	30/05/2012

	
	B)REVİZYON NO
	00

	
	C)REVİZYON TARİHİ
	-

	
8
	
AMAÇ
	Bu	yeterlilik,		Ses		Yalıtımcısının	niteliklerinin belirlenmesi	ve	belgelendirilmesi		amacıyla
hazırlanmıştır.

	9
	YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

	Ses Yalıtımcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı - 11UMS0133–3

	10
	YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

	Meslek Ağır ve Tehlikeli İşler Mevzuatı kapsamında olup söz konusu yeterliliğin elde edilmesi ve
mesleğin icrası için Ağır ve Tehlikeli İşler Mevzuatında yer alan şartlar geçerlidir.

	11
	YETERLİLİĞİN YAPISI

	11-a) Zorunlu Birimler

	12UY0059-3/A1 Ses Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği 12UY0059-3/A2 Tavan ve Döşemelerde Ses Yalıtımı
12UY0059-3/A3 Duvarlarda Ses Yalıtımı
12UY0059-3/A4 Gürültü Kaynaklarında Ses ve Titreşim Yalıtımı

	11-b) Seçmeli Birimler

	-

	11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

	
Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu birimlerin tamamında başarılı olmak zorundadır.

	12
	ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

	Ses Yalıtımcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular, doğru –yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak doğru- yanlış ifade soruları ile boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez.
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13
	
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
	
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

	
14
	
GÖZETİM SIKLIĞI
	Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

	





15
	




BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
	Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili belgelendirme kuruluşuna performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda ses yalıtımcısı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır.
Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.
Uzatma süresi bittikten sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

	
16
	
YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR)
	Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği – (İZODER)
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)

	17
	YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR
KOMİTESİ
	MYK İNŞAAT SEKTÖR KOMİTESİ

	18
	MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI
	30/05/2012– 2012/43




12UY0059-3/A1 SES YALITIMINDA İŞ ORGANİZASYONU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YETERLİLİK BİRİMİ
	1
	YETERLİLİK BİRİMİ ADI
	Ses Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve
Güvenliği

	2
	REFERANS KODU
	12UY0059-3/A1

	3
	SEVİYE
	3

	4
	KREDİ DEĞERİ
	-

	
5
	A)YAYIN TARİHİ
	30/05/2012

	
	B)REVİZYON NO
	00

	
	C)REVİZYON TARİHİ
	-

	6
	YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

	Ses Yalıtımcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı - 11UMS0133-3

	7
	ÖĞRENME ÇIKTILARI

	Öğrenme Çıktısı 1: Proje ve teknik şartnameyi inceler.

	
Başarım Ölçütleri:
	

	
1.1: Teknik şartnamede (uygulama talimatı) yer alan talimatları açıklar. 1.2: İş kalemlerini tespit eder.
1.3 : İş sıralamasını yapar.
1.4 : Teknik şartnamedeki iş kalemlerini kontrol eder.
1.5 :Uygulama sahasındaki malzemelerin, teknik şartnameye uygunluğunun kontrolünü yapar.

Bağlam:

1.1: Teknik Şartnameyi inceleyerek kullanılacak olan malzemeleri tespit eder. 1.2: Teknik Şartname’ye göre uygulama adımlarını belirler.
1.3 : Teknik Şartname’ye göre iş akış planını çıkartır.
1.4 : Teknik Şartname ve iş akışına aykırı bir durum olup olmadığının kontrolünü yapar.
1.5 : Teknik Şartname’de yapılan tanımlara aykırı bir malzeme uygulama sahasına getirilmiş ise konu ile ilgili yetkili mercileri uyarır ve malzemenin değiştirilmesini talep eder.

Öğrenme Çıktısı 2: Yalıtım öncesi kontrolleri nasıl yapacağını açıklar.

	
Başarım Ölçütleri:

2.1: Yalıtımı yapılacak yüzeylerin nasıl olması gerektiğini tarifler. 2.2: Sahanın yalıtıma uygun olması için gerekli şartları listeler.
2.3: İşlemin yapılması için gerekli hava koşullarını açıklar. 2.4: Kullanılacak ekipmanı listeler.
2.5 : Kullanılacak ekipmanı açıklar.
2.6 : Yalıtımı yapılacak yüzeyin metrajını hesaplar.
2.7 : Kullanılacak malzeme miktarını yaptığı metraja göre belirler.

Bağlam:

2.6: Metraj hesabını, verilen yüzey ölçülerine göre yapacaktır.
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	 Öğrenme Çıktısı 3: Lojistik ile ilgili işlemleri açıklar.

Başarım Ölçütleri:

	
3.1: Depolama ve istiflemenin nasıl yapılacağını açıklar. 3.2: Malzemeleri, kullanılacak alana taşır.
3.3 : Atık malzemelerin nasıl depolanacağını açıklar.
3.4 : Depolanan atık malzemelerin sevkiyatının nasıl yapılacağını açıklar. 3.5: Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

Bağlam:

3.1 : Her ürün için depolamayı belirlenen kurallara göre yapar.
3.2 : Taşıma işleminin nasıl ve hangi araçlar kullanılarak yapılacağını açıklar.
3.3 : Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre atık malzemelerin bertaraf edilmesi ile ilgili kuralları açıklar.
3.4 : Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğine göre atık malzemelerin bertaraf edilmesi ile ilgili görevleri yerine getirir.

Öğrenme Çıktısı 4: İş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri açıklar.

	
Başarım Ölçütleri:
	

	
4.1 : Çalışacağı alandaki risk unsurlarını açıklar.
4.2 : İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri listeler. 4.3: Arızaları bildirmesi gereken yetkili kişileri listeler. 4.4: Kazaya sebebiyet verecek davranışları açıklar.
4.5 : İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak önlemleri açıklar.
4.6 : İlk yardım çantası ve yangın söndürücünün nerede bulunması gerektiğini açıklar. 4.7: Yanına alması gereken iletişim araçlarını açıklar.
4.8: Çalışacağı alanın güvenlik donanımın uygun olup olmadığını açıklar.

	8
	ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

	8 a) Teorik Sınav

	(T1)Yazılı sınav: Bu birim kapsamında en az 20 soruluk çoktan seçmeli test, doğru – yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularını içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre 1.5-2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav
kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.

	8 b) Performansa Dayalı Sınav

	Performansa dayalı ölçme yapılmayacaktır.

	8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

	Sınavdan başarısız olan kişi bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Sınavdan iki
defa başarısız olan kişilerin tekrar sınava girebilmesi için sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

	9
	YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR)
	İZODER
İNTES

	10
	YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ
	İNŞAAT SEKTÖR KOMİTESİ

	11
	MYK YÖNETİM KURULU ONAY
TARİHİ ve SAYISI
	30/05/2012– 2012/43




EKLER

EK 12UY0059-3/A1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birimin kazandırılması için en az 24 saatlik ve aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

 Eğitimin İçeriği:
· İş Sağlığı ve Güvenliği (Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışma Koşulları) Mevzuatı
· Temel İlkyardım ve Uygulamaları
· Temel Çevre Mevzuatı
· Proje ve Teknik Şartname Okuma
· Yalıtım Öncesi Kontroller
· Lojistik



	12UY0059-3/A2 TAVAN ve DÖŞEMELERDE SES YALITIMI
YETERLİLİK BİRİMİ

	1
	YETERLİLİK BİRİMİ ADI
	Tavan ve Döşemelerde Ses Yalıtımı

	2
	REFERANS KODU
	12UY0059-3/A2

	3
	SEVİYE
	3

	4
	KREDİ DEĞERİ
	-

	
	A)YAYIN TARİHİ
	30/05/2012

	5
	B)REVİZYON NO
	00

	
	C)REVİZYON TARİHİ
	-

	6
	YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

	Ses Yalıtımcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı - 11UMS0133-3

	7
	ÖĞRENME ÇIKTILARI
	

	
Öğrenme Çıktısı 1: İş organizasyonu yapar. Başarım Ölçütü:
1.1: Projeyi ve teknik şartnameyi inceler. 1.2: Yalıtım öncesi gerekli kontrolleri yapar.
1.3: İş esnasında gerekli olan araç, gereç ve malzemeleri hazırlar 1.4:Lojistik ile ilgili işlemleri uygun şekilde yapar.
1.5 :Çalıştığı mekanda çalışma planını hazırlar.
1.6 :İş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri uygular.

Bağlam: Öğrenme çıktısı kaynak meslek standardı Ses yalıtımcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı - 11UMS0133-3 A görevindeki adımlar izlenerek gerçekleştirilecektir.

Öğrenme Çıktısı 2: Yüzer döşemelerde ses yalıtımı yapar. Başarım Ölçütü:
2.1 : Yüzeyi yağ, toz, harç artığı, demir filizleri gibi atıklardan temizler.
2.2 : Yapısal ya da yüzeysel bozuk satıhları uygun tamir harçları ile tamir eder.
2.3 : Taş yünü, polietilen, kauçuk köpüğü gibi yüzer döşeme ses yalıtım levhalarını döşeme üstüne serbest döşer.
2.4 : Döşeme kaplamasında meydana gelebilecek darbe ve titreşimin duvarlar vasıtasıyla komşu mekâna geçmesine engel olmak için, kaplama üst kotuna göre belirlenecek kalınlıkta levhaları keserek tüm döşeme etrafına, süpürgelik hattınca döşer.
2.5 : Şap dökülmeden önce levhaların üzerine su geçirimsiz bir örtü serer.
2.6 : Su geçirimsiz örtü üzerine şap (tesviye betonu) uygulaması yapılmasını sağlar.

Bağlam:

2.1: Toz ve kir katmanlarını süpürerek, kalıp yağları yakarak, tel fırça ile kazıyarak veya deterjanlı su ile yıkayarak, harç atıkları ve gevşek parçaları ise kazıyarak ya da kırarak temizler.
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	2.2 : Tamir harcını teknik şartname veya malzeme ambalajının üzerinde verdiği hazırlama talimatına uygun şekil ve sürede hazırlar. Yalıtım yapılacak yüzeylerdeki kırık, boşluk gibi düzensizlikleri yalıtımdan önce uygun bir tamir harcı ile doldurur.
2.3 : Ses yalıtım malzemelerini aralarında boşluk kalmayacak şekilde yüzeye serbest olarak serer.
2.4 : Süpürgelik hizasına denk gelen yükseklikte (ses yalıtım malzemesinin kalınlığı + şap kalınlığı) yalıtım malzemesini keser ve kesilen yalıtım malzemelerini duvar döşeme birleşim yerlerine yerleştirir
2.5 : Ses yalıtım malzemelerinin üzerine polietilen folyo vb. su geçirmeyen ürünleri; enine ve boyuna ek yerlerinde en az 5cm bindirme yapılacak şekilde serer.
2.6 : Su geçirmeyen malzemeleri bindirme yerlerinden birbirine bant ile yapıştırarak şap atılmasına uygun zemini hazırlar.

Öğrenme Çıktısı 3: Döşemelerin altından ve tavandan ses yalıtımı yapar.

	
Başarım ölçütü:
	

	
3.1: Yüzeyi yağ, toz, harç artığı, demir filizleri vb. atıklardan temizler. 3.2: Yüzey bozuk ise tamir eder.
3.3: Aralarında boşluk kalmayacak şekilde ses yalıtım levhalarını tavana yapıştırır ve dübeller. 3.4: Yüzeyin düzgünlüğüne göre uygun yapıştırma yöntemi ile yapıştırma işlemini yapar.
3.5: Yapıştırmalı sistemde dübelleme işleminden sonra gereği halinde sıva veya alçı plaka, perfore saç gibi kaplama malzemelerini uygular.

Bağlam:

	
3.1 : Kompozit ses yalıtım malzemesinin doğrudan yüzeye uygulandığı durumlarda; yapışmayı engelleyen toz ve kir katmanlarını yıkayarak, kalıp yağlarını yakarak, tel fırça ile kazıyarak veya deterjanlı su ile yıkayarak, harç atıkları ve gevşek parçaları ise kazıyarak ya da kırarak temizler.
3.2 : Yüzeyin tamir edilmesi gereken durumları açıklar. Tamir harcını teknik şartname veya malzeme ambalajının üzerinde verdiği hazırlama talimatına uygun şekil ve sürede hazırlar. Yalıtım yapılacak yüzeylerdeki kırık, boşluk gibi düzensizlikleri yalıtımdan önce uygun bir tamir harcı ile doldurur.
3.3 : Teknik şartnamede belirtilmesi durumunda kompozit ses yalıtımı malzemelerini şartnamede belirtilen sayıda dübel kullanarak yüzeye monte eder.
3.4 : Yapıştırıcıyı teknik şartname veya malzeme ambalajının üzerinde verdiği hazırlama talimatına uygun olarak hazırlar. Düzgün yüzeylerde dişli mala, düzgün olmayan yüzeylerde ise çerçeveli öbekleme metodu ile yapıştırma işlemini yapar. Alçı plaka kaplı ses yalıtım malzemelerinin birleşim yerlerine fileli alçı sıva uygular.
3.5 : Teknik şartnamede belirtilen kaplama malzemesini (sıva, alçı plaka, perfore saç gibi) ses yalıtım uygulaması ve dübellemesi tamamlanmış yüzey üzerine şartnamede tarif edildiği biçimde uygular.


Öğrenme Çıktısı 4: Asma tavan sistemleri ile ses yalıtımı yapar.

	
Başarım ölçütleri:
	

	
4.1 : Ses yalıtım malzemesinin uygulanacağı tavana; taşıyıcı konstrüksiyonun uygulanacağı eksende detaylara uygun aralıklarda dübel atar
4.2 : Sabitleme elemanlarını dübellere vidalar.
4.3 : Profilli asma tavanlı sistemlerde ses köprüleri oluşmaması için profillerin duvar ve tavan ile birleşim yerlerinde akustik bantlar kullanır.
4.4 : Asma tavanlı sistemde (profilli sistemde) yalıtım malzemeleri arasında boşluk bırakmayacak şekilde döşeme yapar.
4.5 : Belirlenen kotlarda oluşturulan asma tavan konstrüksiyon üzerine ses yalıtım malzemelerini tekniğine




	uygun şekilde döşer.
4.6 : Ek yerlerinde boşluk kalmayacak şekilde ses yalıtım malzemelerini monte eder.
4.7 : İç yüzey kaplamasını taşıyıcı konstrüksiyona tekniğine uygun olarak tespit eder ve uygulamayı bitirir.

 Bağlam:

4.1: Teknik şartnameye uygun olarak asma tavan kotunu belirler, uygun araçlar kullanarak kot alma işlemini yapar. Tavan U veya C profillerinin sabitleneceği hattı taban-tavan yüzeylerine çırpı ipi kullanarak işaretler. Teknik şartnameye uygun olarak ana taşıyıcı profillerin eksenlerinin sabitleneceği hattı tavan yüzeyine işaretler. Projeye uygun olarak tavan U veya C profillerini yapılacak asma tavan ölçüsüne göre keser ve hazırlar. Tavan U profilleri yan duvarlara dübel vida kullanarak en fazla 60 cm aralıklarla sabitler. İlk ana taşıyıcı tavan C profil eksenini duvardan 10 cm uzak olacak şekilde konumlandırır. Daha sonra gelen ana taşıyıcı aks aralıklarını teknik şartnameye göre konumlandırır. Projeye uygun askı çubuğunu veya agrafı seçer. Mevcut döşemeye çelik dübelleri monte eder ve askı çubuklarını çelik dübellere geçirir. Çelik dübeller ile agrafları tavana sabitler. Askı maşalarını, askı çubuklarına yay üzerinde bulunan deliklerden geçirilerek takar. Askı maşalarını, tavan C profillerine dik takarak, teraziye alır. Agraflı uygulamalarda agrafları tavan C profillerine uygun vida ile tutturur. Tavan C profillerinin ek yerlerinde ekleme parçası kullanarak ek yerlerini şaşırtır. Alçı levha kaplamasına geçilmeden önce asma tavan boşluğunda yer alacak tesisat işlerinin bitirilmesini sağlar. Askı çubukları ve ana profillerin tesisatlarla çakışması durumunda gereken yerlerde ek askı çubuğu veya ek agraf kullanır.
4.3 : Profilli asma tava uygulamalarında profillerin bağlantı yaptığı tüm duvar, tavan, taban birleşimlerinde profillerin altında teknik şartnamesinde tanımlanan akustik bantları uygular.
4.4 : Mevcut taşıyıcı sistem üzerine boşluk kalmayacak şekilde yalıtım malzemesinin yerleştirir.
4.5 : Daha önceden kotu alınarak askı çubukları ve profilleri hazırlanmış asma tavan sistemine şartnamede belirtilen ses yalıtım malzememsini tekniğine uygun şekilde uygular.
4.6 : Uygulama alanında ek yerlerinde hiçbir boşluk kalmayacak şekilde ses yalıtım malzemelerini monte eder.
4.7 : Gerektiğinde alçı levhaları maket bıçağı ile keser. Alçı levhaların kısa kenarları ile kesilmiş kenarlarına suni pah açar. Alçı levhayı tavanın uygun köşesinden duvara yanaştırarak kaplamaya başlar.
Alçı levhaların tavan C profillerinin tabanını ortalamasını sağlar. Alçı levhaları uygun boyutlu borazan vidalar ile en fazla 25cm aralıklarla ve şaşırtmalı olarak tavan C profillerine sabitler.
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EKLER

EK 12UY0059-3/A2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birimin kazandırılması için en az 8 saat teorik, 16 saat pratik olmak üzere toplam 24 saatlik ve aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

 Eğitimin İçeriği:
· Malzeme ve ekipmanlar
· Mesleki terimler
· Kalite kontrol prensipleri
· Yüzer döşemelerde ses yalıtımı yapmak
· Döşemelerin altından ve tavandan ses yalıtımı yapmak
· Asma tavan sistemleri ile ses yalıtımı yapmak
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	ÖĞRENME ÇIKTILARI
	

	
Öğrenme Çıktısı 1: İş organizasyonu yapar. Başarım Ölçütü:
1.1: Projeyi ve teknik şartnameyi inceler. 1.2: Yalıtım öncesi gerekli kontrolleri yapar.
1.3: İş esnasında gerekli olan araç, gereç ve malzemeleri hazırlar 1.4:Lojistik ile ilgili işlemleri uygun şekilde yapar.
1.5 : Çalıştığı mekanda çalışma planını hazırlar.
1.6 :İş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri uygular.

Bağlam: Öğrenme çıktısı kaynak meslek standardı Ses yalıtımcısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı - 11UMS0133-3 A görevindeki adımlar izlenerek gerçekleştirilecektir.

Öğrenme Çıktısı 2: Mevcut duvar üzerine profilli ses yalıtımı yapar. Başarım Ölçütleri:
2.1: Duvar ölçülerine göre döşeme ve tavana monte edilecek “U” profilleri keserek uygulamaya hazırlar. 2.2: Kesilen U profillerin tavan ve döşeme ile temas edilecek taban kısımlarına ses köprüleri oluşmaması için akustik bant yapıştırır.
2.3 : Tavan ve tabana U profillerin monte edileceği yerleri çizgi çizerek işaretler.
2.4 : U profilleri, Şartnamede yapılan tanımlamalara uygun şekilde, boşluklu veya boşluksuz olarak çizilen çizgilere göre mekanik olarak monte eder.
2.5 : Taban ve tavana U profilleri monte ettikten sonra düşey taşıyıcı profilleri (C profil) duvar yüksekliğine göre keserek uygulamaya hazırlar.
2.6 : Tavandaki ve tabandaki konstrüksiyon arasına uygun aralıklarla dikey olarak taşıyıcı profilleri döşer. 2.7: Ses yalıtım malzemelerini dikey taşıyıcı profiller arasına, boşluk kalmayacak şekilde yerleştirir.
2.8: Düşey taşıyıcı profillerin iç ortama bakan yüzeylerine akustik bant yapıştırır. 2.9: İç yüzey kaplamasını akustik bant üzerinden dikey taşıyıcı profillere vidalar. 2.10: Birleşim yerlerine derz bandı yapıştırır.
2.11: Birleşim yerlerine derz alçısı çeker.
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Bağlam:

2.1: Tavan ve tabana yerleştirilecek olan profillerin genişliğinin ses yalıtım malzemesinin kalınlığına ve dikey taşıyıcı profillerin genişliğine uygun olup olmadığını kontrol eder.
2.4: Metrede 3 adet dübel kullanarak profilleri tavan ve tabana sabitler.
2.6 : Teknik şartnamede belirtilen aralıklarla dikey olarak taşıyıcı profilleri; tavan ve tabandaki profillerin arasına yerleştirir. Dikey profillerin arasına ses yalıtım malzemesi klipslerle sabitlenerek yerleştirilir
2.7 : Buhar kesici katmanının hangi durumlarda uygulanacağını açıklar.
2.9 : Teknik şartnamede belirtilen aralıklarla özel alçı levha vidaları kullanarak alçı levhaları veya akustik alçı levhaları taşıyıcı profillere sabitler.
2.10 : Teknik şartname veya malzeme ambalajının üzerinde verdiği hazırlama talimatına uygun şekil ve sürede derz dolgu malzemesini hazırlar ve levha birleşim yerlerine uygular.

Öğrenme Çıktısı 3: Mevcut duvar üzerine yapıştırmalı ses yalıtımı yapar.

Başarım Ölçütü:

3.1 : Yapıştırmalı ses yalıtım uygulamalarında yüzeyin düzgünlüğüne göre uygun yapıştırma tekniğini belirler.
3.2 : Alçı veya çimento esaslı yapıştırıcıyı hazırlama talimatı doğrultusunda hazırlar.
3.3 : Yapıştırıcıyı levha kenarlarında kesintisiz çerçeve ve levha ortasında öbekler halinde ses yalıtım levhalarına uygular.
3.4 : Ses yalıtım levhalarını aralarında boşluk kalmayacak şekilde duvara yerleştirir. 3.5: Sıvayı hazırlama talimatı doğrultusunda hazırlar ve fileli sıva uygulaması yapar.

Bağlam:

3.1 : Yüzeyin düzgünlüğüne cephedeki kaçıklık miktarını şakül kullanarak tayin eder ve kaçıklığın
0,5cm/3m olduğu düzgün yüzeylerde dişli mala, kaçıklığın 1cm/3m olduğu düzgün olmayan yüzeylerde ise çerçeve ve öbekleme metodu ile yapıştırma işlemini yapar.
3.2 : Alçı/çimento esaslı yapıştırıcıyı teknik şartname veya malzeme ambalajının üzerinde verdiği hazırlama talimatına uygun şekil ve sürede hazırlar.
3.3 : Yüzeyin düzgünlüğü için verilen kritere uygun olarak seçilen yapıştırma yöntemini levhanın arkasına levha kenarlarında kesintisiz çerçeve ve levha ortasında öbekleme yöntemini kullanarak uygular ve duvara yapıştırır.
3.4 : Ses yalıtım malzemelerini aralarında boşluk kalmayacak şekilde şaşırtmalı olarak yerleştirir. Mastar ile yerleşim işleminin düzlüğünü kontrol eder.
3.5 : Teknik şartname veya malzeme ambalajının üzerinde verdiği hazırlama talimatına uygun şekil ve sürede sıvayı hazırlar ve levha biçimindeki ses yalıtım malzemesinin üzerine uygular. Teknik şartnameye uygun olarak birinci kat kaplama sıvası kurumadan (yaş iken) sıva kalınlığının 2/3’ü file altında 1/3’ü file üstünde kalacak şekilde kaplama sıvasını uygular.Sıva yaşken çelik mala yardımı ile sıva filesini (donatı filesini) sıvanın içerisine hafifçe gömülecek şekilde yüzeye yerleştirir. Fileyi yatayda ve düşeyde fileyi en az 10 cm birbiri üzerinde bini olacak şekilde uygulama yüzeyine uygular. Teknik şartnameye uygun olarak birinci kat çimento/alçı esaslı sıva kurumadan (yaş iken) veya birinci kat çimento/alçı esaslı sıvanın
tamamen kuruması beklendikten sonra; ikinci kat sıvayı uygular.

Öğrenme Çıktısı 4: Kompozit levhalar kullanarak ses yalıtımı yapar.

Başarım ölçütleri:

4.1 : Kullanılacak olan kompozit levhaları duvar yüksekliğine göre keser. 4.2: Alçı esaslı yapıştırıcıyı kullanım şartları doğrultusunda hazırlar.


	4.3 : Yapıştırma işlemini levhanın arka yüzeyine öbekleme tekniği ile yapar.
4.4 : Kompozit levhalar yapıştırıldıktan sonra birleşim yerlerine derz bandı ve derz alçısı çeker. 4.5: Boyaya hazır yüzey elde eder.

Bağlam:

	
4.1 : Duvar yüzeyinde yapışmayı engelleyebilecek kir, toz, sıva kabarmaları, harç artıkları vb. gevşek yüzeyleri temizler. Duvar yüksekliğinden 1cm daha kısa olacak şekilde kompozit levhayı testere kullanarak keser.
4.2 : Alçı/çimento esaslı yapıştırıcıyı teknik şartname veya malzeme ambalajının üzerinde verdiği hazırlama talimatına uygun şekil ve sürede hazırlar.
4.3 : Yüzeyin düzgünlüğü için verilen kritere uygun olarak seçilen yapıştırma yöntemini levhanın arkasına kompozit levha kenarlarında kesintisiz çerçeve ve kompozit levha ortasında öbekleme yöntemini kullanarak uygular ve duvara yapıştırır.
4.4 : Teknik şartname veya malzeme ambalajının üzerinde verdiği hazırlama talimatına uygun şekil ve sürede derz dolgu alçısını hazırlar ve levha birleşim yerlerine uygular.

Öğrenme çıktısı 5: Ara bölme duvarlarda ses yalıtımı yapar

	
Başarım ölçütleri:
	

	
5.1 : Projede tanımlanan yerleşim ve duvar ölçülerine göre döşeme ve tavana monte edilecek “U” profilleri keserek uygulamaya hazırlar.
5.2 : Tavan ve tabana U profillerin monte edileceği yerleri çırpı ipi ile çizgi çizerek işaretler. 5.3: U profilleri çizilen çizgilere göre mekanik olarak monte eder.
5.4 : Taban ve tavana U profilleri monte ettikten sonra düşey taşıyıcı profilleri duvar yüksekliğine göre keserek uygulamaya hazırlar.
5.5 : Tavandaki ve tabandaki konstrüksiyon arasına uygun aralıklarla dikey olarak taşıyıcı profilleri döşer. 5.6: Ses yalıtım malzemelerini dikey taşıyıcı profiller arasına, birbirleri arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirir.
5.7 : Düşey taşıyıcı profillerin her iki dış yüzeylerine akustik bant yapıştırır.
5.8 : İç yüzey kaplamasını (alçı levha vb.) akustik bant üzerinden dikey taşıyıcı profillere vidalar. 5.9: Birleşim yerlerine derz bandı yapıştırır .
5.10 : Birleşim yerlerine derz alçısı çeker
5.11 : Duvar ve döşeme elemanlarını delip geçen tesisat elemanlarının (boru, kanal vb) titreşim ile gürültü iletmesini önlemek için, döşemeyle/duvarla birleşim yerine ses yalıtım malzemelerini (taş yünü, camyünü, kauçuk, polietilen vb.) uygular.

Bağlam:

	
5.1 :Teknik şartnameye uygun olarak duvar U ve duvar C profillerini yapılacak bölme duvar ölçüsüne göre hazırlar ve duvar C profillerini tavan yüksekliğinden 1cm daha kısa olacak şekilde keser.
5.2 :Tavan ve tabana U profillerinin geleceği yerleri kot alma işleminden sonra çırpı ipi yardımı ile işaretler. 5.3:Sabitleme öncesi, duvar U profillerinin ve yan duvarlara tutturulacak duvar C profillerinin altlarına, projede tanımlı olan kullanılacak profil genişliğine göre kendinden yapışkanlı ses yalıtım bandını yapıştırır. Duvar U profillerini, taban ve tavana duvar C profillerini yan duvarlara dübel vida kullanarak en fazla 60 cm aralıklarla sabitler.
5.4 : Taban ve tavana sabitlenen U profillerinin arasına yerleştirilecek düşey profilleri U profillerinin içerisine monte edilmek üzere alınacak ölçüye göre keserek uygulamaya hazır hale getirir.
5.5 :Kat yüksekliğinin kullanılacak profil boyundan uzun olduğu durumlarda eklemeyi, iki profilin ek yerlerinde en az 30 cm lik bir profili perçinleyerek yapar. Duvar C profillerinde ek var ise ek yerlerini şaşırtmalı olarak uygular.




	5.6 :Alçı levhaları duvar yüksekliğinden 1 cm daha kısa olacak şeklide kesilerek alçı levhanın üst kenarı tavana oturtulacak şekilde uygular. Alçı levhaların kısa kenarları ile kesilmiş kenarlarına suni pah açar.
Alçı levhaların üst kenarı ve alt kenarında uygun ölçüde uygulama boşluğu bırakarak kaplamaya bir yüzden bir tam alçı levha ile başlar. Alçı levhaların duvar C profillerinin yanlarını ortalamasını sağlar. İlk yüzdeki alçı levhalar uygun boyutlu borazan vidalar ile en fazla 30 cm aralıklarla ve şaşırtmalı olarak duvar C profillerine sabitler. Alçı levhaların ek yerleri aynı doğrultuda olmayacak şekilde şaşırtılarak ilk yüzün kaplamasını bitirir.
5.7 : Diğer yüzde alçı levha kaplamasına geçilmeden önce duvar boşluğunda yer alacak yalıtım malzemesini yerleştirir.
5.8 :Alçı levhaların ek yerleri aynı doğrultuda olmayacak şekilde şaşırtılarak diğer yüzün kaplamasını bitirir. Köşelerin darbe dayanımını ve dikliğini sağlamak amacı ile delikli köşe profili köşe uzunluğunda keser ve derz dolgu alçısı ile köşelere uygular.
5.9 : Teknik şartname veya malzeme ambalajı üzerinde verilen hazırlama talimatına uygun şekil ve sürede derz dolgu malzemesini hazırlar ve levha birleşim yerlerine uygular.
5.10 :Teknik şartnameye uygun olarak duvarı delip geçen tesisat elemanlarının yapı elemanıyla temasını önleyecek şekilde ses yalıtım malzemesini uygular.
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EKLER

EK 12UY0059-3/A3-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birimin kazandırılması için en az 8 saat teorik, 16 saat pratik olmak üzere toplam 24 saatlik ve aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

 Eğitimin İçeriği:

· Malzeme ve ekipmanlar
· Mesleki terimler
· Kalite kontrol prensipleri
· Mevcut duvar üzerine profilli ses yalıtımı yapmak
· Mevcut duvar üzerine yapıştırmalı ses yalıtımı yapmak
· Kompozit levhalar kullanarak ses yalıtımı yapmak
· Ara bölme duvarlarda ses yalıtımı yapmak
· Duvar/döşeme geçiş detaylarında ses yalıtımı yapmak

.
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EKLER

EK 12UY0059-3/A4-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Bu birimin kazandırılması için en az 8 saat teorik, 8 saat pratik olmak üzere toplam 16 saatlik ve aşağıda tanımlanan eğitim içeriğine sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

 Eğitimin İçeriği:
· Malzeme ve ekipmanlar
· Mesleki terimler
· Kalite kontrol prensipleri
· Gürültü kaynaklarında ses yalıtımı yapmak
· Titreşim yalıtımı yapmak


EKLER

EK 1: Yeterlilik Birimleri

12UY0059-3/A1 Ses Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği 12UY0059-3/A2 Tavan ve Döşemelerde Ses Yalıtımı
12UY0059-3/A3 Duvarlarda Ses Yalıtımı
12UY0059-3/A4 Gürültü Kaynaklarında Ses ve Titreşim Yalıtımı

EK2: Terimler, Simgeler ve Kısaltmalar

AGRAF: Ana taşıyıcı tavan profillerini sabitlemek için kullanılan aksesuarları, AKSESUARLAR: Alçı levha, ahşap yünü levha vb. levha biçimindeki muhtelif kaplama malzemeleri ile yapılan asma tavan, bölme duvar ve giydirme duvar imalatlarında kullanılan çeşitli ürünleri (agraf, klips, askı maşası, askı çubuğu, ekleme parçası vb.),
BORAZAN VİDA: Profilli ses yalıtım uygulamalarında, levha biçimindeki kaplama malzemelerini galvanizli çelik sac profillere sabitlemede kullanılan vidaları,
ÇELİK DÜBEL: Asma tavan imalatlarında, mevcut döşemeye sabitlenen, askı çubuğu ve asma tavan sistemini taşıyan dübeli,
ÇIRPI İPİ: Teraziye alınan yüzeyleri işaretleyen boyalı ipi,
DERZ BANDI: Alçı levha, ahşap yünü levha vb. levha biçimindeki muhtelif kaplama malzemelerinin birleşim yerlerinde sıva çatlamalarını önlemek için kullanılan bantları,
DÜBEL-VİDA: Profilleri döşeme, tavan ve duvara sabitlemede kullanılan, dübel ve pul başlı vidayı,
DÜŞEY TAŞIYICI PROFİL: Döşeme ve tavana monte edilen “U” profillerin içerisine belirli aralıklarla düşey olarak yerleştirilen, aralarına ses yalıtım malzemelerinin yerleştirildiği ve üzerine alçı levha, ahşap yünü levha vb. levha biçimindeki kaplamaların monte edildiği, U, I ve kutu biçimindeki profili,
TAŞIYICI PROFİLLER: Galvanizli sac ve diğer malzemelerden üretilen alçı levha, ahşap yünü levha vb. levha biçimindeki muhtelif kaplama malzemeleri ile yapılan asma tavan, bölme duvar ve giydirme duvar imalatlarında taşıyıcı sistemin oluşturulmasında kullanılan, üzerine galvaniz kaplı, çeşitli taban genişlikleri ve et kalınlıklarında olan profilleri, ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,
İSG: İŞ Sağlığı ve Güvenliğini,
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
KOMPOZİT PANEL: Bir veya iki yüzeyi başka bir malzeme ile fabrika ortamında özel işlemler sonucunda tek parça haline getirilen bileşik levha biçimindeki malzemeyi,
KOT ALMAK: İmalatı yapılacak yüzeylerin terazisinde olması için yapılan işlemi,
KÖŞE PROFİLİ: Dış köşelerin darbe dayanımını artırmak ve yüzey dikliğini sağlamak amaçlı köşe bitişlerinde kullanılan koruyucu profilleri,
MASTAR: Ahşap veya hafif metal malzemeden yapılan, çeşitli uzunlukta imal edilen, yüzey düzgünlüğünü kontrol etme ve yüzey düzeltme gibi işlerin yapımında kullanılan aracı,
MATKAP UÇLU VİDA: 1,7 mm den kalın profilleri sabitlemede kullanılan vidaları,
MERCİMEK BAŞLI VİDA: Alçı levha, ahşap yünü levha vb. levha biçimindeki muhtelif kaplama malzemeleri ile yapılan uygulamalarda, gereken noktalarda metale sabitlemeyi sağlayan vidayı,
PAH: Yüzey köşelerine belirli açı veya yuvarlak şekil verilmesi işlemini,
PERÇİN MAKİNESİ: Profilleri birbirine kenetlemeye yarayan el aletini,
SES YALITIM BANDI: Profilli ses yalıtım uygulamalarında tavan, döşeme, duvar gibi yapı elemanlarına monte edilen profiller aracılığı ile iki bölme arasında ses geçişine neden olabilecek ses köprülerini önlemek amacı ile profillerin altlarına yapıştırılan veya sürülen malzemeyi,
SES YALITIM MALZEMELERİ: Taş yünü, cam yünü, ahşap yünü, yumuşak poliüretan köpüğü, polietilen köpüğü ve melamin köpüğü gibi, ses geçişini sınırlandırmak amacı ile kullanılan özel malzemeleri,
ŞAKÜL: Elemanların düşeyliğini kontrol etmekte kullanılan aracı,
TEKNİK ŞARTNAME: Kullanılacak malzeme ve yapılacak olan işlemlerin tarif edildiği, uygulama çizimini içeren/içermeyen uygulama talimatını,
VİDALAMA MAKİNESİ (ELEKTRİKLİ TORNAVİDA/SIKMA): Alçı levha, ahşap yünü levha vb. levha biçimindeki muhtelif kaplama malzemelerini profillere sabitlemeye yarayan elektrikli tornavidayı,
ifade eder.

EK3: Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları
-
EK 4(*): Değerlendirici Ölçütleri

Değerlendiricinin en az lise düzeyinde eğitim almış olması ve aşağıdaki alternatiflerden en az birini sağlıyor olması gerekmektedir:

· İlgili alanda mimar/ inşaat mühendisi olarak en az 2 yıl çalışmış olmak,
· İlgili alanda teknik öğretmen olarak en az 3 yıl görev almış olmak,
· İlgili alanda tekniker olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,
· İlgili alanda usta olarak en az 10 yıl süreyle çalışmış olmak.
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